Federalny Urząd Transportu Samochodowego
D-24932 Flensburg

OGÓLNE ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU (ABE)

zgodnie z § 20 Rozporządzenia o dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego (StVZO) w wersji z dnia 28.09.1988 (BGBl I S. 1793)

Numer ABE: H373, Aneks 02

Rodzaj pojazdu: Lekki motocykl, Skuter do 50 km/h Nr. seryjna: 394500

Typ pojazdu: SB-50 Nr. seryjna: 900000

Posiadacz ABE: Hyundai Motor Deutschland GmbH
D-74172 Neckarsulm

Producent: Hyosung Motor & Machinery Inc.
Changwon-Shi, Kyungnam/Korea Nr. seryjna: 8254

Niniejsze zezwolenie zostaje wydane z zastrzeżeniem:
Poszczególne produkty seryjnej produkcji muszą dokładnie odpowiadać dokumentacji zezwolenia.
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Numer ABE: H373, Aneks 02

Pojazdy muszą odpowiadać następującym danym:

Masy:
Masa własna: 81 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 260 kg

Silnik napędowy:
Producent: Hyosung Motors & Machinery Inc., Korea
Cecha identyfikacyjna: SB-50G i numeracja ciągła
Pojemność skokowa: 49 cm³
Moc: 3,4 kW przy 6500 obr./min

Gaźnik:
Producent: Mikuni, Japonia
Cecha identyfikacyjna: VH 145 H 106
Dysza główna: 55

opcjonalnie
Producent: Keihin, Japonia
Cecha identyfikacyjna: SLC
Dysza główna: 75

Spaliny: odpowiada ECE-R 47

Tłumienie zakłóceń radiowych: odpowiada ECE-R 10

Hałas:
Hałas postojowy: 81 dB(A) przy 3250 obr./min
Hałas podczas jazdy: 72 dB(A)

Przełożenie:
Koło napędowe: 40 do 83,9 mm
Koło napędzane: 112,7 do 72,7 mm

Prędkość maksymalna: 50 km/h

Koła i ogumienie:
Rozmiar obręczy przód i tył: 2.15 x 10
Oznaczenie rozmiaru opon przód i tył: 3.50 - 10 4PR
(Producent: Shin Hung Co. LTD, Korea, Golden Boy Tire, Shinko)

opcjonalnie
przód i tył: 3.50 - 10 51 J

Liczba miejsc siedzących: 2




